附件

[bookmark: _GoBack]贵州医科大学第三附属医院高拍仪功能需求及报价

	序号
	产品名称
	技术参数
	产品品牌、型号
	数量
	单位
	单价
	合计（元）
	备注

	1
	高拍仪
	连接与供电：USB2.0
主摄像头：CMOS 镜头：1500万像素；
辅助镜头：无
扫描类型：支持文档、单据、图片、照片、立体实物、各种类别身份证件等。
支持系统：XP 、Win7/32/64、Win8、Win10，统信、麒麟等国产系统。
	
	2
	台
	
	
	需包含与体检软件对接费用



注:以上费用包括软件费用、安装、施工所需工料费、调测费、技术支持、税收等所有费用。
供应商名称：
联系人：
联系方式：
