[bookmark: _GoBack]贵州医科大学第三附属医院常态型教室改造建设需求
一、功能需求
	序号
	模块名称
	建设内容
	功能需求
	数量
	单位
	报价（元）

	1
	教师/学生摄像机
	4K云镜教师摄像机
	1.支持4K超高清分辨率图像，两个摄像头用于录制学生及教师的上课画面，为智播课堂系统提供分项的视频。
2.内置领先的图像识别与跟踪算法，无需任何辅助定位摄像机或者跟踪主机，也可实现对目标快、稳、准的跟踪。更多更灵活的识别屏蔽区设置，使得跟踪目标一旦锁定，不受其它运动目标或投影仪等干扰的影响。
3.自动对焦，支持特写主码流、特写子码流、全景主码流、全景子码流和导播码流。
	1
	台
	

	
	
	4K云镜学生摄像机
	
	1
	台
	

	
	
	拾音吊麦
	拾音麦进行声音的采集，包含1支主拾音麦，1支副拾音麦，整体采集教师和学生区域的声音。
	1
	套
	

	2
	教室大屏
	单屏智慧黑板
	1.98寸单屏智慧黑板（三拼纳米黑板），黑板正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板；
2.内置电脑配置不低于：OPS架构，数据USB*4，处理器：i7处理器，内存：16G，硬盘：512G-SSD 固态硬盘，内置 WiFi；内置网卡；自带window系统。
3.具备互动软件，实现教学互动及课程互动数据采集。通过搭载智慧黑板实现老师与学生之间的互动，并数据自动汇总到贵州医科大学教学平台。
	1
	台
	

	3
	周边设备
	智慧讲台
	整体采用环抱式设计，前面采用前倾式结构设计，两侧边角采用模具圆弧开模一体成型，中间设计高厚度木质材料，结合处无明显缝隙设计工艺；布局设计：桌面左侧设计可以放置至少21.5寸触控显示器装置，仰角为26°；桌面右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域。
	1
	套
	

	
	
	无线键鼠
	1个无线鼠标和1个无线键盘，键盘标准：89-108键。
	1
	套
	

	
	
	交换机
	网络设备，8口POE交换机。
	1
	台
	

	4
	智播课堂
	智播课堂
	1. 至少支持3路视频流接入（教师画面、学生画面、ppt画面），智播课堂接入需要支持对接到贵州医科大学“贵医云”一体化平台，实现数据无缝衔接，统一管理，5年授权期。
2. 支持对接贵州医科大学教务系统，自动获取教室上课课表。
3. 具备实时查看录直播画面内容、根据画面声音自动转换成字幕，点击字幕时间轴可以自动跳转到对应的画面；字幕翻译支持多语种之间的翻译，实现中文与英文、俄文、法文、日文间的翻译
4. 自动生成知识点词云，点击词云，可以跳转到对应视频画面的时间点上，并可以一键同步到老师课程平台建设的课程中。
5. 支持生成学生学情，呈现到课率分析、抬头率分析、前排率分析、学生课堂行为分析等；
6. 支持教师教学分析，展示课程基本信息、课堂行为分析、RT-CH及S-T分析图分析等；
7. 支持展示教师情感分析；
8. 支持自动生成AI课堂报告，分析总结课堂的综合表现、课堂设计、教学设计、学生表现、教师表现情况、课堂评价以及AI智能分析教学评价。
	1
	间
	

	5
	辅材及实施
	技术服务
	教室内设备间必需的线材连接、线槽、施工辅材、设备安装、一块4T硬盘、系统联调等服务。
	1
	项
	

	合计（元）：
	

	备注：提供5年维保服务（包含3年质保）


二、其他要求
1.供应商必须无条件保证所提供的产品，在制造、技术标准、检验标准，符合国际、 国家有关产品制造和验收标准，如果有不符之处，投标供应商应在响应文件中加以说明，并提请采购人注意。
2.供应商应确定本项目所涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，采购人在使用过程不会被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标供应商承担。
3.供应商应尽培训义务，在设备安装调试完成后，在项目实施地点对采购人进行免费现场培训，使采购人使用人员能够正常、熟练操作，如若采购人在使用的过程中，操作仍需要学习，供应商应继续上门为采购人提供培训服务。
4.为方便教室管理与资源共享，供应商所建设内容数据资源支持对接“贵医云”教管一体化管理平台，且严格按技术要求运行通过。
